**UCHWAŁA NR XLVIII/1178/2017**

**RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

**z dnia 11 maja 2017 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących
w odniesieniu do pomnika przyrody**

Na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 132) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XLI/1068/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
2. załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza sięPrezydentowi m.st. Warszawy.

**§ 3.** 1**.** Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca**

**Rady m.st. Warszawy**

**( - )**

**Ewa Malinowska-Grupińska**

Załącznik nr 1

do uchwały nr XLVIII/1178/2017

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 11 maja 2017 r.

Załącznik nr 1

do uchwały nr XLI/1068/2017

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 9 lutego 2017 r.

1. **Szczegółowe warunki realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie drogi rowerowej - etap II na odcinku pomiędzy ul. Wawelską i ul. 17 Stycznia, położonym w Dzielnicach Włochy, Mokotów i Ochota na dz. nr ew. 1 z obrębu
1-01-05, dz. nr ew. 1, 7, 9/2 z obrębu 1-01-27, dz. nr ew. 1/2, 1/3, 2/1 z obrębu
2-01-06, dz. nr ew. 34/5, 57/2, 73/1 z obrębu 2-02-05, dz. nr ew. 1, 14 z obrębu 2-02-09, dz. nr ew. 11, 19 z obrębu 2-03-15, dz. nr ew. 1, 11/1, 19, 20, 21, 25 z obrębu 2-03-21, dz. nr ew. 1, 57, 61, 62, 63, 64 z obrębu 2-03-23, dz. nr ew. 36/2, 36/3 z obrębu
2-04-01, dz. nr ew. 1/17, 74/1, 74/3, 74/4, 74/6, 74/8, 74/9, 74/10, 74/11, 74/12, 74/13, 74/14, 74/15 z obrębu 2-04-04, dz. nr ew. 1, 2, 14/1, 28, 30 z obrębu 2-04-05, dz.
nr ew. 17/6, 17/7, 29, 37/1, 37/2 z obrębu 2-04-07, dz. nr ew. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 19/1, 19/3, 22/1, 22/2 z obrębu 2-06-01, dz. nr ew. 1/2 z obrębu 2-06-05 oraz dz. nr ew. 7 z obrębu 2-06-07 w odniesieniu do pomnika przyrody - alei lip, rosnących wzdłuż ul. Żwirki i Wigury.**
	* + 1. W strefie obejmującej zasięg korony i systemu korzeniowego, w odległości nie mniejszej niż w promieniu 15 m od zewnętrznej krawędzi pni drzew stanowiących pomnik przyrody:
2. wszelkie prace należy ograniczyć do niezbędnego minimum i prowadzić je wyłącznie
w takim zakresie jaki jest niezbędny do realizacji inwestycji;
3. nie dopuszcza się składowania materiałów budowlanych i narzędzi, parkowania, manewrowania lub przejazdu ciężkiego sprzętu w zasięgu koron drzew oraz systemu korzeniowego pomnika przyrody;
4. w lokalizacjach wskazanych na załącznikach nr 7-12, 15, 19-23 oraz zgodnie
z załącznikiem nr 32, 33 należy wykonać drogi dla rowerów z nawierzchni wodoprzepuszczalnej o warstwie wierzchniej z kruszywa zespolonego żywicą
o grubości 4 cm oraz warstwy dynamicznej podbudowy z kruszywa o grubości 6 cm na podbudowie z kruszywa grubości 15 cm, z zastosowaniem geowłókniny
do odseparowania korzeni od konstrukcji nawierzchni;
5. zgodnie z załącznikami nr 2-17, 19-31 oraz 33 należy wykonać drogi dla rowerów i drogi dla rowerów i pieszych (ciągi pieszo – rowerowe), z betonu asfaltowego grubości 5 cm na podbudowie z kruszywa grubości 15 cm, z zastosowaniem geowłókniny do odseparowania korzeni od konstrukcji nawierzchni oraz chodniki z płyt betonowych
i kostki kamiennej o grubości 7 mm;
6. dopuszcza się wyłącznie ręczne wykonanie wykopu otwartego o szerokości 40 cm i głębokości 70 cm na potrzeby budowy linii kablowej oświetlenia;
7. dopuszcza się wyłącznie ręczne wykonanie wykopów otwartych o szerokości 40 cm
i głębokości 70 cm na potrzeby umieszczenia fundamentów pod słupy oświetleniowe;
8. dopuszcza się wyłącznie zastosowanie słupów oświetleniowych, oświetlających drogę dla rowerów, o wysokości do 2 m;
9. dopuszcza się wyłącznie ręczne wykonanie komór technologicznych o wym.
2,5 m x 1,5 m i głębokości 1 m na potrzeby wykonania przecisku instalacji oświetlenia wskazanego na załączniku nr 11;
10. przy wykonywaniu prac dopuszcza się wyłącznie użycie małogabarytowego sprzętu mechanicznego, w postaci następujących maszyn: rozkładarki do masy mineralno – asfaltowej o wysokości do 2 m, minikoparki kompaktowej o wysokości do 2,2 m, ładowarki o wysokości do 2,2 m, walca do 2 ton i wysokości do 2,2 m oraz innych niezbędnych maszyn o wysokości do 2 m;
11. przy wykonywaniu prac dopuszcza się tylko użycie samochodu ciężarowego do 3,5 t od strony ul. Żwirki i Wigury wyłącznie w obrębie jezdni;
12. w celu ochrony drzew przed ewentualnym uszkodzeniem, podczas prowadzenia prac manewrowanie sprzętem mechanicznym w strefie zabezpieczonych koron drzew należy wykonywać ze szczególną ostrożnością bez naruszenia konarów oraz pni drzew;
13. poruszanie się sprzętu i transport materiałów w zasięgu strefy ochronnej pomnika przyrody może odbywać się tylko w technice przeciwdziałającej zagęszczeniu gruntu;
14. w trakcie wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi pnie i korony drzew;
15. wszelkie prace, a w szczególności wykopy otwarte, należy wykonać ze szczególną ostrożnością, bez uszkadzania części podziemnych i nadziemnych drzew;
16. podczas prowadzenia robót ziemnych odkryte korzenie drzew należy zabezpieczyć przed wysychaniem, przemarzaniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi;
17. nie dopuszcza się składowania urobku z powstałych wykopów i resztek budowlanych;
18. należy wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego oraz miejsc składowania materiałów poza zasięgiem rzutu koron drzew;
19. należy maksymalnie skrócić czas wykonywania wykopów i nie dopuścić do przesuszenia podłoża w ich sąsiedztwie;
20. w przypadku robót wykonywanych podczas suchej, słonecznej lub wietrznej pogody należy podlewać grunt w otoczeniu wykopów w celu utrzymania wilgotności.
	* + 1. Podczas wykonywania robót ziemnych należy zapewnić właściwą segregację warstwy urodzajnej podłoża, przez złożenie jej na odkład w osobnym miejscu.
			2. W trakcie wykonywania i zasypywania wykopów należy usuwać na bieżąco znajdujące się w gruncie gruz i zanieczyszczenia; ewentualny niedobór urobku uzupełnić ziemią urodzajną.
			3. Podczas zasypywania wykopów urobek należy układać warstwami w taki sposób, aby warstwa urodzajna znalazła się ponownie na wierzchu oraz unikać nadmiernego zagęszczenia wierzchniej warstwy gruntu.
			4. Prace nie mogą spowodować zmiany ukształtowania terenu ani istniejących stosunków wodnych, zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami, metalami ciężkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem), zanieczyszczenia gleby gruzem i innymi resztkami pobudowlanymi.
			5. Należy zapewnić taki sposób wykonywania wszelkich prac budowlanych, który nie spowoduje konieczności przycinania gałęzi i usuwania korzeni drzew będących częścią pomnika przyrody.
			6. Podczas eksploatacji dróg dla rowerów, dróg dla rowerów i pieszych (ciągów pieszo – rowerowych) oraz chodników nie dopuszcza się przycinania gałęzi drzew, będących częścią pomnika przyrody.
			7. Prace należy wykonywać pod specjalistycznym nadzorem ogrodniczym oraz nadzorem Biura Ochrony Środowiska.
			8. Należy powiadomić Biuro Ochrony Środowiska o wszelkich czynnościach, wykonywanych w strefie, obejmującej zasięg korony i systemu korzeniowego, w odległości nie mniejszej niż w promieniu 15 m od zewnętrznej krawędzi pni drzew, stanowiących pomnik przyrody.
			9. Inwestor powiadomi Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy o rozpoczęciu prac, na co najmniej siedem dni przed ich planowanym terminem.
21. **Szczegółowe warunki realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie drogi rowerowej - etap II na odcinku pomiędzy ul. Wawelską i ul. 17 Stycznia, położonym w Dzielnicach Włochy, Mokotów i Ochota na dz. nr ew. 2 z obrębu
1-01-27 oraz dz. nr ew. 18 z obrębu 2-03-23.**
	* + 1. W strefie obejmującej zasięg korony i systemu korzeniowego, w odległości nie mniejszej niż w promieniu 15 m od zewnętrznej krawędzi pni drzew, stanowiących pomnik przyrody:
	1. dopuszcza się w otoczeniu peronu przystankowego, w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od zewnętrznej krawędzi pni drzew, wykonanie drogi dla rowerów
	z nawierzchni wodoprzepuszczalnej o warstwie wierzchniej z kruszywa zespolonego żywicą, o grubości 4 cm oraz warstwie dynamicznej podbudowy z kruszywa
	o grubości 6 cm na podbudowie z kruszywa grubości 15 cm, z zastosowaniem geowłókniny do odseparowania korzeni od konstrukcji nawierzchni;
	2. dopuszcza się wzdłuż północnej strony ul. Wyjazd, budowę drogi rowerowej
	o szerokości 2,5 m o nawierzchni bitumicznej i przebudowę chodnika o szerokości 2,3 m, z zastosowaniem korytowania na głębokość 0,37 m;
	3. dopuszcza się wykonanie wykopów otwartych o szerokości 0,5 m i głębokości 0,8 m, na potrzeby położenia kabla energetycznego nn oświetlenia ulicznego na odcinkach oznaczonych symbolami A-B-C oraz D-E-F-G wraz z posadowieniem słupa oświetleniowego w punkcie oznaczonym symbolem C;
	4. dopuszcza się wykonanie wykopów otwartych o szerokości 0,7 m i głębokości 0,8 m, na potrzeby położenia kabla energetycznego Sn, na odcinkach oznaczonych symbolami J-K-L-M-N;
	5. dopuszcza się poprowadzenie kabla energetycznego Sn metodą przecisku (bezwykopową) na głębokości minimalnej 1,2 m, na odcinkach oznaczonych symbolami O-P-R-S;
	6. dopuszcza się, w przypadku zastosowania metody bezwykopowej (przecisk), wyłącznie ręczne wykonanie komór technologicznych metodą wykopów otwartych
	o szerokości 3,0 m i długości 2,0 m oraz głębokości 1,0 m, w punktach oznaczonych symbolami O, P, R;
	7. dopuszcza się posadowienie sygnalizatora dla pieszych i rowerzystów w punkcie oznaczonym symbolem I, z zastosowaniem wykopu otwartego o szerokości i długości 0,5 m oraz głębokości 0,7 m;
	8. podczas prowadzenia prac w strefie zabezpieczonych koron drzew, manewrowanie sprzętem mechanicznym należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, bez naruszenia konarów oraz pni drzew;
	9. należy wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego poza zasięgiem rzutu koron drzew oraz miejsca składowania materiałów budowlanych poza strefą ochrony;
	10. poruszanie się sprzętu i transport materiałów w zasięgu strefy ochrony pomnika przyrody może odbywać się tylko w technice przeciwdziałającej zagęszczeniu gruntu;
	11. w trakcie wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć pnie i korony drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi;
	12. wszelkie prace, a w szczególności korytowanie, wykopy otwarte, należy wykonać ze szczególną ostrożnością, bez uszkadzania części podziemnych i nadziemnych drzew;
	13. podczas prowadzenia robót ziemnych odkryte korzenie drzew należy zabezpieczyć przed wysychaniem, przemarzaniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi;
	14. nie dopuszcza się składowania urobku z powstałych wykopów i resztek budowlanych;
	15. należy maksymalnie skrócić czas wykonywania wykopów i nie dopuścić do przesuszenia podłoża w ich sąsiedztwie;
	16. w przypadku robót wykonywanych podczas suchej, słonecznej lub wietrznej pogody należy podlewać grunt w otoczeniu wykopów w celu utrzymania wilgotności.
		* 1. Należy prowadzić prace zgodnie z zasięgiem oznaczonym w załączniku nr 18.
			2. Podczas wykonywania robót ziemnych należy zapewnić właściwą segregację warstwy urodzajnej podłoża, przez złożenie jej na odkład w osobnym miejscu.
			3. W trakcie wykonywania i zasypywania wykopów należy na bieżąco usuwać znajdujące się w gruncie gruz i zanieczyszczenia; ewentualny niedobór urobku uzupełnić ziemią urodzajną.
			4. Podczas zasypywania wykopów urobek należy układać warstwami w taki sposób, aby warstwa urodzajna znalazła się ponownie na wierzchu oraz unikać nadmiernego zagęszczenia wierzchniej warstwy gruntu.
			5. Prace nie mogą spowodować zmiany ukształtowania terenu ani istniejących stosunków wodnych, zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami, metalami ciężkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem), zanieczyszczenia gleby gruzem i innymi resztkami budowlanymi.
			6. Należy zapewnić taki sposób wykonywania wszelkich prac budowlanych, który nie spowoduje konieczności przycinania gałęzi i usuwania korzeni drzew będących częścią pomnika przyrody.
			7. Podczas eksploatacji dróg dla rowerów, dróg dla rowerów i pieszych (ciągów pieszo – rowerowych) oraz chodników nie dopuszcza się przycinania gałęzi drzew, będących częścią pomnika przyrody.
			8. Prace należy wykonywać pod specjalistycznym nadzorem ogrodniczym oraz nadzorem Biura Ochrony Środowiska.
			9. Należy powiadomić Biuro Ochrony Środowiska o wszelkich czynnościach, wykonywanych w strefie, obejmującej zasięg korony i systemu korzeniowego,
			w odległości nie mniejszej niż w promieniu 15 m od zewnętrznej krawędzi pni drzew, stanowiących pomnik przyrody.
			10. Inwestor powiadomi Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy o rozpoczęciu prac, na co najmniej siedem dni przed ich planowanym terminem.